**Описание двери металлической входной в квартиру**

* Холоднокатаная легированная сталь с полимерно-порошковым покрытием **Муар РАЛ 1019**
* Полотно - **78 мм.**
* Два разносистемных замка
* **2 Контура уплотненпия D-образного**
* Евроцилиндр(ключ-вертушка), перфорированый ключ.
* 3 петли
* Сертификат соответствия ГОСТ 31173-2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Короб с порошково-полимерным покрытием **1,4 мм** | | | | |
| Полотно с порошково-полимерным покрытием **1,4 мм** | | | | |
| С учетов высокотехнологичного производства, торсионная жесткость изделия сопоставима с металлоизделиями **2 мм** | | | | |
| **Глубина короба, мм** | **91 мм** | | | |
| **Дизайн** |  | |  | |
| **Цвет** | Муар RAL 1019 Дуб браш белый | | | |
| **Отделка** | Металлическая дверь, окрашенная, Муар | | МДФ панель 6 мм с ПВХ пленкой | |
| **Ручка и накладка на цилиндровый замок** | ФУАРО RED LINE RL SSC-16 сатинированный хром | |  | |
| **1 Замок – ГАРДИАН 32.11** | Защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, усилена конструкция засовов | |  | |
| **2. Замок – подготовка под установку замка ГАРДИАН 30.11, заглушка с торца** | Защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд | |  | |
| **Цилиндр** | цвет - хром. В комплекте | |  | |
| **Эксцентрик** | - регулировка нужного уровня плотности поджатия двери в случае проседания дверной коробки и фундамента дома;  - обеспечение плотного правильного закрытия двери;  - стабильная работа замка (открытие и закрытие) повышая эксплуатационный срок; | | 02.jpg | |
| **Глазок** | в комплекте (цвет хром) | |  | |
| **Уплотнитель 2 Контура**  **Максимальная герметизация** | **2 контура: 1 - на полотне**  (D-профиль 10х12),  **1 - в коробе**  (D-профиль 10х12 ) | |  | |
| **Внутренний наполнитель** | Минеральная вата+ребра жесткости | |  | |
| **Доп. комплектующие** | Заглушка для монтажных отверстий | |  | |
| **Дополнительно** | Короб закрытого типа | | | |
| **Монтажный габарит короба** |  | | | |
| **Наружный габарит изделия с наличниками** |  | | | |
|  | | |  | |